Параметры и характеристики оборудования для приема цифрового эфирного телевидения

Для просмотра телевидения формата DVB-T2 на телевизоре 2012 года выпуска и старше, необходима цифровая приставка для цифрового ТВ (она же ресивер, цифровой тюнер или приемник). В телевизоры, выпущенные после 2012 года, цифровой тюнер встроен.

Телевизор
Встроенный в телевизор тюнер для приема сигнала должен поддерживать цифровой стандарт DVB-T2, а видеокодек (программа сжатия видеоданных) поддерживать формат MPEG-4.

Цифровая приставка
Должна поддерживать цифровой стандарт DVB-T2 и режим Multiple PLP, а видеокодек - поддерживать формат MPEG-4.

Телевизионная антенна
Должна иметь тип: дециметровая (ДМВ/UHF) или всеволновая (МВ/ VHF и ДМВ/UHF), а также кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

Параметры приемного оборудования описываются в паспорте изделия или на сайте производителя.